AutoCAD 概論

圓， r= 50, 100X100
如何測量得到 100X100?

標註

@dx,dy[Enter]
3:4:5 --> 60:80:100

@r<theta[Enter]
1:sqrt(3):2 --> @100<60

物件鎖點
end, mid, int, cen, qua, 
tan, per, nea, . . .

F1: help
OSNAP

3D x $
擠出，掃掠，斷面混成，迴轉

正十二面體的體積 ＝
7.663*(a^3)



AutoCAD 開放式教學
http://sites.powercam.cc/site/autocad

lisp Doc. X2

AutoLISP 教學
http://www.autocad.com.tw/lisp.htm




